






ACA ES 210 NO 4000 PSI















CONSTANTE TORSIONAL




Tomar factor de reducción de 0.25









Es esta sección


}


}





Shel thin y thik


Tipo de elemento Losa slab, }











Columnas

